“Binalaryň üçekleri we üsti” atly TGK 2.03.10-2026 belgili
Türkmenistanyň gurluşyk kadalary

“Binalaryň üçekleri we üsti” atly TGK 2.03.10-2026 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2026-njy ýylyň 11-nji awgustynda çykaran 74-iş buýrugy bilen tassyklanyldy we Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2026-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda bellenen tertipde bellige alyndy. Şu kadalar, rulonly, mastika materiallardan, tolkunlaýyn listlerden, doly zawod taýýarlygyndaky gurnama demirbeton plitalardan, bir bitewi demirbetondan, ýekeleýin materiallardan, dürli maksatly binalar we desgalar üçin metal listlerden çerdakly we çerdaksyz binalaryň üçegi we üsti taslananda berjaý etmek zerurdyr, degişli kadalar bilen binalaryň üstüniň aşagyndaky giňişliklere hem-de üstüne ýörite talaplar bildirilýän binalar we desgalar muňa girmeýär.
“Binalaryň üçekleri we üsti” atly TGK 2.03.10-2026 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň güýje girmegi bilen, “Binalaryň üçekleri we üsti” atly TGK 2.03.10-01* belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary öz güýjüni ýitirýär.
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Утверждены приказом Министра Строительства и архитектуры Туркменистана от 11 августа 2026 года за №74-iş и зарегистрированы Министерством адалат в установленном порядке. Настоящие нормы применяются при проектировании чердачных и бесчердачных крыш и кровель из рулонных, мастичных материалов, из волнистых листов, из сборных железобетонных плит полной заводской готовности, из монолитного железобетона, штучных материалов, металлических листов для зданий и сооружений различного назначения, за исключением зданий и сооружений для которых к подкровельному пространству и кровле соответствующими нормами предъявляются специальные требования.
С введением в действие СНТ 2.03.10-2026 «Крыши и кровли», утрачивают силу строительные нормы Туркменистана СНТ 2.03.10-01* «Крыши и кровли».

